工程量清单

一、敷设电缆3610米，及每柱路灯的电缆头制作，制作电缆头的材料由施工单位负责提供。

二、制作电缆接线井（双包）80个（井的内径40CM×50CM×50CM，砼盖板50CM×60CM×6CM钢筋砼预制）。

三、破路面（沥青）、挖沟槽、敷设管道520米。需按原结构恢复沥青路面，深度50CM、宽度30CM。挖沟槽深度50CM、敷设管道270米，管道甲方提供，其余材料由施工单位负责提供。

四、新增双臂路灯9柱，中杆灯4柱。路灯基础部分：挖杆坑、C25砼浇注、钢筋预埋件、安装用的螺母垫片等相关材料、路灯安装及调试由施工单位负责提供，灯杆灯具由甲方提供。路灯基础尺寸：80CM×80CM×120CM，中杆灯：100CM×100CM×1800CM。

五、制作开关箱基础1个（60CM×80CM×60CM）开关箱的安装、接线、调试、开关箱及安装材料由甲方提供。

六、全路段的路灯调试及维修，保证全部亮灯。所有维修材料由甲方提供。